附件3
采购需求
一、项目概况
项目名称：广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）2026年实训设备购置项目 （编号：zyxx2026-zxcgXJ1-001）
采购内容：本项目采购实训设备共35项，具体名称、单位、数量及技术参数详见“二、技术要求”清单
二、▲实质性技术参数要求（必须满足）

	一、技术要求（▲的实质性技术参数要求必须满足）

	序号
	采购内容
	参考品牌型号
	技术参数
	计量
单位
	数量

	1
	妇科检查护理模型
	参照或相当于全科医生 /上海康人/上海益联
	[bookmark: _GoBack]1.正常和各类异常子宫触诊。
2.妇科双合诊、三合诊的检查。
3.阴道窥器和阴道镜的检查。
4.肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。
5.观察隔膜的大小和位置
6.宫腔镜检查
7.可视化腹腔镜检查，观察子宫，附件和圆韧带等宫腔结构，妊娠与产后子宫模型触诊检查
8.阴道内可进行女用避孕套，可进行避孕海绵和宫颈帽等避孕工具的放置与取出 
9.宫颈和子宫均可更换，宫内节育器放置于取出过程: 该产品子宫前部透明，可在直视下观察宫内节育器放置与取出全过程,使用阴道窥器，手持宫内节育器放置器和专用宫内避孕器或环，自子宫口插入子宫内，进行放置与取出技术操作训练。
10.模型内部结构组成部件： 
10.1正常与异常子宫和附件模型供双合诊和三合诊检查部件
10.2正常子宫和附件（子宫前壁透明可进行宫内节育器放置与取出）
10.3子宫肌瘤  
10.4子宫伴有右侧输卵管炎
10.5子宫伴有左侧输卵管卵巢积水
10.6子宫伴有明显前倾，前屈  
10.7子宫畸形伴有右侧输卵管炎
10.8子宫伴有左侧输卵管囊肿 
11.正常宫颈
11.1慢性宫颈炎 
11.2宫颈撕裂
11.3宫颈息肉
11.4宫颈炎症纳博特囊肿
11.5急性宫颈炎 
11.6宫颈腺瘤
12.正常与异常宫颈模型（供宫颈镜检查部件）
12.1正常子宫
12.2子宫内膜息肉
12.3子宫内膜增生
12.4子宫肌瘤
12.5子宫体癌早期
12.6子宫体癌晚期
12.7子宫底癌
13.妊娠与产后子宫模型
13.1早孕子宫6-8周
13.2早孕子宫10-12周
13.3妊娠子宫20周
13.4产后48小时子宫模拟
	个
	3

	2
	孕妇腹部触诊及胎心监护模型
	参照或相当于全科医生/上海康人/上海益联
	1.模型可进行四步触诊、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量、乳房护理的练习和指导。
2.通过外部皮球可给子宫内注入空气，随着充气的调节可使它成为最接近于人体状态。
3.内部放置仿真的骨骼，可进行骨盆测量、腹部测量。
4.利用电脑蕊片控制的声音合成器能听到真实的胎儿心音。
5.胎儿心音的速度快慢及音量高低可随时调节。
6.可用木听筒和听诊器来进行听取胎儿心音的练习。
7.胎儿的心音也可从前板上的扬声器内听到。
8.骨盆外部测量
9.乳房护理
	个
	1

	3
	多参数智能监护仪
	参照或相当于深圳邦健/广东宝赖特/深圳科曼
	▲1.彩色高清晰TFT显示，多达13道波形的同屏显示。
2.LCD触摸屏（选配）控制，手写输入（选配），快速响应医师操作，更加快捷简单。
3.带背光硅胶按键，美观耐用。 
▲4.支持12导静态心电同屏观察，可进行12导同步心电图分析（选配）。
5.强大的数据储存及回放功能，完善的病人信息存储及回顾功能。
▲6.支持七导心电波形同屏显示、大字符屏幕显示，呼吸氧合图，短趋势图、它床观察等多种界面，满足更多的临床需求。
7.交直流电两用，高性能锂电池，最多可连续工作10小时。
8.支持无线/有线联网方式，可连中央监护站。 
9.药物浓度计算，滴定表计算。 
10.具有护士呼叫功能，可有效把病人报警信息直接传递到护士站。 
11.开机自检10s，直观显示机器各模块自检结果。 
12.抗高频电刀和除颤防护功能，满足病房、手术等多种环境使用的需求。
13.支持壁挂式，台车式的支架解决方案。
14.VGA接口，支持外接显示器（选配）。 
15.可选配带有记录仪。
标准配件:五导心电导联1套，血氧饱和探头1个，成人血压袖带1个，心电电极片10 片/套、双通道体功能（模块）、锂电池（一块）
选配:触摸屏、记录仪、VGA功能、体温探头等
显示：
类型:高亮真彩TFT LCD显示屏
尺寸:≥12.1英寸，≥800×600像素
心电：
输入方式:5导联（标配），3/12导联导联（选配）
导联标准:AHA，IEC
心率测量范围:成人:15 bpm-300 bpm
儿童:15 bpm-350 bpm
新生儿:15 bpm-350 bpm
心率显示误差:±1 %或±1 bpm 
呼吸：
测量方式:胸阻抗法
测量导联:导联Ⅰ和Ⅱ可选择SpO2监测
监护参数:脉搏血氧饱和度(SpO2)和脉率(PR)
测量范围:0％-100%
分辨率:1%
精度:在70%—100%范围内，测量误差为±2；
在0%-69%范围内，测量误差不予定义
NIBP监测
测量方法:自动震荡法
工作模式:手动、自动、连续测量。
体温（Temp）监测
测量方法：热敏电阻法
体温测量范围:0℃-50℃（32℉-122℉）
体温测量精度:测量误差为±0.1℃

	台
	2

	4
	智能微量输注泵
	参照或相当于雷恩/上海蓝德/好克
	1.流速设定范围：0.1ml/h-1200ml/h（6-150d/min）最小分辨率为：0.1ml/h (1d/min)
▲2.显示：1个≥4.5英寸液晶屏显示，非触摸屏
3.总量设定范围：0.1ml-9999.9ml，最小分辨率为：0.1ml
4.输液模式：流速模式ml/h，滴数模式d/min，时间模式hr：min
5.输液精度：≤±5%
6.阻塞报警阈值分级调节：
高：110kPa±20kPa (825mmHg±150 mmHg)
中：80kPa±30kPa  (600mmHg±225mmHg) 
低：60kPa±20kPa  (450mmHg±150 mmHg)
7.报警音量：（分高、中、低）可调，报警声音按国标YY0709-2009设计，适合不同听力人群，防止声音被淹没，使报警声更加安全。
8.滴数传感技术功能：外置滴数传感技术功能，自动校准滴数与预设匹配。
9.门锁选用双点锁紧设计，加强了门开关时的稳定性，从而使流速更为均匀（提供证明文件）
10.采用独特的止液夹锁定技术，方便医护人员单手安装输液管。 
▲11.高流速安全确认：为保证输液的安全性当流速大于300ml\h时、会提示二次确认，确认后方可输液（提供证明文件）
12.夜间照明灯自动亮起，方便安装输液管（提供证明文件）
13.输液器通用，匹配任何品牌输液器
14.重量：≤2.15kg
15.报警功能提示：
阻塞报警、输液完成报警、电池欠压报警、待机报警（遗忘操作报警）、气泡报警、（空瓶）报警、开门报警、电机故障、市电故障或电源线脱落报警、备电开机报警，
16.功能：开机自检、输液总量设置、输注流速和已输注量实时显示、供电状态显示、安全速度限制、数据保存、KVO功能。
17.其它功能
17.1电源：AC100V－240V、50/60Hz（±1 Hz），内置式电池: DC 12V 1800mAh，连续使用时间：至少4小时（全新电池完全充电情况下以25ml/h运行时）
17.2存储环境：环境温度：-20℃-+55℃ ，相对湿度：≤90%RH，大气压力：860hPa-1060hPa
17.3防水等级：IPX1，电击防护：I类BF型
	台
	2

	5
	生命支持教学系统（移动设备带）
	定制
	一.主体结构参数
▲1.主体框架：铝合金柜体可移动；
2.整体尺寸（长×宽×高）1200mm×370mm×1550mm
3.教学用设备带：
3.1采用临床真实的设备带，按临床标准设计：电路和气路均为各自分开的通道，既安全，更真实；
3.2照明模块：自带照明灯，开关可控制；
3.3安装两个五孔插座并标配USB接口；
3.4呼叫铃开关按压时有声音反馈，更好的模拟真实场景；
3.5新国标供氧（模拟氧气）终端2个；
▲3.6配备模拟供氧中心（压缩空气来模拟）：流量 25L/min,压力 8bar,电压 220V,功率最小550w,转速 1350rpm,有自动启停功能；
3.7雾化模块：雾化率 0.15-0.65ml/min,雾粒中位粒径：1.3um-5.2um,正常工作压力：50kpa--140kpa,雾化杯容量：2ml-8ml,工作湿度：10%-90RH。雾化模块在两个氧气端口均可实现；
3.8新国标负压吸引终端1个；
▲3.9配备负压吸引中心：抽气速度60L/min,真空度 900kpr,电压220v/50HZ,最低功率 550w,转速 1300rpm,有自动启停功能。
二.功能配置参数
1.终端配置
1.1新国标供氧（模拟氧气）终端2个+负压吸引终端1个；
1.2接口标准：均符合 GB 50751-2012 医用气体工程技术规范，采用国标快速插拔式接口，带防错接，防脱落锁止结构，杜绝误插风险；
1.3模拟供氧终端：2个，安装设备两侧，方便两侧均可吸氧和雾化操作，额定输入压力 0.4-0.5MPa，输出压力稳定，泄漏率≤0.01MPa·L/s；
1.4负压吸引终端：额定负压范围 0.02-0.08MPa，适配医院中心负压系统，流量≥20L/min，带防返流装置，避免液体倒灌污染管路；
1.5终端标识：每个终端配标注，方便快速识别。
2.教学用电力输出系统
2.1 220V/50Hz工频交流电，适配教学专用供电回路；
2.2插座配置：标配2个安全五孔插座计并且带有USB接口，符合GB1002-2021标准，为二、三极扁脚兼容型；
2.3充电接口：标配2个 USB 充电接口，支持多设备同时充电，适配手机.平板等移动终端；
2.4插座性能：额定电流10A，额定电压220V~，插拔寿命≥5000次，接触电阻≤20mΩ。
3.呼叫系统
支持教学场景中患者呼叫（模拟操作），按钮寿命≥10000次，触感清晰，有声音输出反馈，更好模拟真实场景。
4.附加功能与细节
4.1终端端口：设备设计2个供氧终端，分别安装在设备两侧，操作更加方便；
4.2雾化模块：在设备两个的供氧终端，端口插上雾化流量计，连接上一次性雾化器即可进行雾化；
4.3模拟供氧模块：此设计解决了教学中用氧气申请手续复杂.劳动强度大.成本高.有安全隐患的弊端，同时又满足了教学效果的呈现；
4.4静音轮：4只万向轮（2 只带刹车），推行平稳，转弯灵活，此设计大大方便了教学场所的转换，不但可以放在实训中心训练，也可以移到教室进行施教；
4.5设备下面有两个支撑设计，设备停好后，把支撑旋转落地，让设备更稳。
三.配置清单
1.主机 1 台：配电源线1根。
2.吸氧装置1套 ：氧气流量表1个.鼻氧管2支.湿化瓶1瓶.氧气连接管1根。
3.吸引装置1套：防逆流吸引瓶1个.污物瓶1套（含连接管）.吸痰包1个.吸痰管1根。
4.雾化装置1套：雾化流量表1个.一次性雾化器1个.一次性压缩口鼻雾化器1个。
5.床头卡标识牌1张。
6.说明书1本。
	套
	2

	6
	电子体温计
（腋温、口温）
	参照或相当于鱼跃/可孚/海氏海诺
	1.电池可以更换
2.可进行腋下测温.口腔测温
3.按下开机键，放入腋下，自动完成测温无需多余设置，简单便捷轻松上手
4.测量温度>37.8°C启动发烧报警功能
	套
	34

	7
	电子体温计
（额温）
	参照或相当于鱼跃/可孚/海氏海诺
	1.高温异常，背光预警
2.按下测量按钮，实时测距功能开启，当探头移至距额头0-5CM范围内，即可显示测量结果，有效防止不在有效测温距离内的误操作测量
3.采用高灵敏传感器，通过环温补偿算法降低干扰因素，测量结果准确到0.1°C
	套
	35

	8
	电子血压计（腕式）
	参照或相当于鱼跃/可孚/海氏海诺
	1.搭载智能体位检测，自动提示你在测量时手臂的高低位置，让你及时调整到正确姿势。
2.一键测量血压，一键读取记忆值。免脱衣袖，寒冷
的冬日也能轻松测血压。
3.大屏显示，测量数据一目了然。全程语音指导.语音诊断。
4.测量完成后，三分钟内自动关机，节能环保
	套
	35

	9
	电子血压计（袖带）
	参照或相当于鱼跃/可孚/海氏海诺
	1.袖带佩戴检测，减少测量误差
2.中文屏显提示
3.佩戴过松/测量时误动提醒，测压更靠谱
4.语音播报音量4档可调
	套
	34

	10
	视力表灯箱
	参照或相当于莱弗凯（Lfcare）/可孚/欣飞
	1.采用pp材质面板，高清印刷，铝合金外框，轻薄设计
2.具有散光.红绿检测视标
	个
	4

	11
	十二道心电图机
	参照或相当于三锐/深圳市奥生/深圳市施博瑞 
	1.标准配置：
1.1主机：1台（含充电电池1块）；
1.2电源线：1根；
1.3含抗除颤电击保护的一体化导联线：1根；
1.4地线：1根；
1.5肢体电极：4个；                              1.6心电图热敏记录纸1卷；
1.7胸电极：6只；                                1.8保险管：2支。
2、主要技术指标及基本参数：
2.1导联：标准12导联，12导联同步采集；
▲2.2配7英寸彩色液晶，全键盘操作，可同步显示、记录12导心电波形；
▲2.3具有自动分析功能，中文菜单及结果分析；
2.4能快速输入医院名称、患者姓名/性别/年龄，支持拼音和五笔中文输入
2.5 具有强抗干扰能力，精确起搏脉冲识别； 
▲2.612导波形显示和250个病例存储（可SD卡扩展）
2.7RR间期监测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出；
2.8具有冻结功能，可以冻结前后12秒心电波形并回放；
2.9自动检测并触发打印心律失常心电报告；
2.10可支持条码扫描快速录入患者信息（可选购）；
2.11支持2分钟无操作指示自动关机（在使用直流的情况下）；
2.12内置可充电锂电池, 直流电池：大容量可充电锂电池（14.4V/4400mAH），充满电可连续工作4小时以上，电池充满电能连续记录200份心电图以上；
▲2.13高分辨热敏打印(支持210mm*20m卷纸或210*140mm折叠纸)；
▲2.14可设置选择5秒-12.5秒心电图自动记录；
2.15具有手动、自动、节律、储存四种工作模式，适合各种工作状况要求；
▲2.16滤波器：自适应漂移滤波器，交流滤波50Hz/60Hz，肌电滤波器25Hz / 45Hz；
2.17输入回路：浮地输入方式，具备抗除颤效应；
2.18输入阻抗：≥50MΩ；
2.19频率响应：0.05-160Hz（-3db）；
2.20输入回路电流：≤0.05uA；
2.21噪声电平：≤15uVp-p；
2.22耐极化电压：≥±620mV；
2.23共模抑制比：≥120dB（加滤波器）；
2.24时间常数：≥3.2s；
2.25患者漏电流：<10uA；
2.26灵 敏 阈：≤20uVp-p；
2.27道间干扰：≤0.5mm；
2.28采 样 率：12Bit/1000Hz(1ms)；
2.29定标电压：1mV（±2%）；
▲2.30灵敏度选择：自适应，2.5，5，10，20，40 (mm/mV)；
2.31走纸速度：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50 mm/s；
2.32记录通道：3+3、6、6+1、12；
2.33通讯接口：标配USB/UART接口，USB主机接口支持网络传输、外接U盘和USB打印机（可选配）；
▲2.34允许重新修改患者信息；
2.35安全类别：IEC I类CF型（符合GB9706.1-2007）；
2.36电源：宽电压可适应110-220v，50/60hz；
2.37产品必须通过：
IEC60601-1（GB9706.1-2007）通用安全要求
IEC60601-2-25（GB10793-2000）心电图机安全专用要求
EN-60601-2-51（YY1139-2000）单道和多道心电图机
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	医用冰箱冷藏柜
	参照或相当于海尔/美的/澳柯玛
	1.箱内控温范围2~8°C
2.报警方式:蜂鸣报警.灯光报警
3.报警参数:高低温报警
4.配有机械锁
5.容量：310L
6.配有LED高清温度显示屏1个
7.层架高低 随意调节
8.双层钢化玻璃门
	台
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	AI智能一体机
	参照或相当于云诊科技/博朗克/恩腾
	1.AI智慧屏
1.1屏幕1个：15.6寸； 分辨率：1920*1080； 
1.2CPU：Rockchip RK3568UP to 2GHz；Mali-G52-2EE高性能GPU；
1.3通讯：WiFi2.4/WiFi5标准    10-100兆LAN自适应，蓝牙5.2；
1.4存储：4G+32G； 
1.5系统：安卓11； 
1.6电压：12V；
2.分体式舌面象采集仪
2.1摄像头：1200万像素，自动对焦
2.2镜头：光学防眩光玻璃镜片
2.3光源：环形补光灯光源
2.4显色指数：ra95，cct，照度：lux1700±30
2.5采集方式：采用支架固定和便携手持两种可自由选择的开放式采集方式
3.AI脉象仪
3.1显示及通信方式：分析主机显示采集结果，蓝牙或USB通信方式；
▲3.2测量方式：96通道多点阵列压力传感器测量
3.3加压及减压方式：气体泵自动加压，电子控制
3.4压力检测：数字式压力传感器
3.5测量范围：压力:0~200mmHg;脉搏数: 40~180次/分钟;手腕周长:150~200mm；
3.6测量精度：压力:土0、1mmHg;脉搏数:1次
3.7电池及寿命：18650可充电锂电池1节(3000mAh)，可充放电1000次以上
3.8尺寸：W75mmxL113mmxH80mm
3.9电源：输入100-240V~50/60Hz;0.3A；输出5V-=2000mA
3.10使用环境运输及保存温湿度:+10~+40°C·30%~85%RH
3.11电击保护: 内部电源、II类、B型保护
3.12可测量范围：脉力、脉宽、脉位、脉速4个维度，各8个等级。
▲3.13 3D可视化脉象图：可将测量结果生成左右手的可视化数据，生成3D脉象立体图。
4.功能介绍  
4.1智能舌诊分析
系统对舌色、舌形、苔色、苔质、津液、舌下络脉进行智能分析。具有对舌图像和面图像的采集、存储和对比功能。具有对舌图像的分析处理功能，可以得出舌色、舌形、苔色、苔质、津液、舌下络脉的结果。对舌图像的分析结果：舌色≥10种、舌形≥9种、苔色≥6种、津液≥4种、苔质≥7种、舌下络≥3种。舌苔厚薄腐腻程度≥3种、裂纹、齿痕、点刺及瘀斑瘀点数量、位置和程度：如全舌少量点刺、全舌较多点刺、舌尖点刺多等。病人舌的分析结果，以图文形式保存为电子病历文档并存入数据库中，可方便地进行查询与统计
4.2智能面诊分析
系统对面色、眼部、鼻部、眉间、耳部、唇部等进行智能分析。具备对面色、眼部、鼻部、眉间、耳部、唇部进行分析，包括：整体面色与光泽、五色诊（赤、黄、白、黑、青），两颧红等；眼神、目色、黑眼圈；鼻色、鼻褶；眉间青色、褶皱；耳褶、耳色（正常、红、白、青紫、黑）；唇部唇色（正常、红、白、青紫、黑）；面部异物和皮损分析：颜色、形态、位置。对面图像的分析结果：面色≥5种、眼部≥3种、鼻部≥2种、眉间≥2种、耳部≥6种、耳部≥5种、面部异物和皮损分析≥3种。病人面象的分析结果，以图文形式保存为电子病历文档并存入数据库中，可方便地进行查询与统计。
4.3智能脉诊分析：
测量范围：脉力、脉宽、脉位、脉速4个维度，各8个等级。
模块组成：96点多通道微压力阵列式脉象测量传感、1000Hz超高采样率脉搏波测量模块、腕带型气动机械式自动外压加压模块。
3D可视化脉象图：可将左右手的脉象测量结果生成可视化数据，智能生成3D脉象立体图，并在检测报告里呈现脉诊结果。
4.4智能问诊分析
智能问诊模块基于传统中医问诊理论框架，结合云诊华医大模型，通过人机交互方式，根据舌、面、脉诊结论提出0-7个问诊问题。
4.5中医体质辨识
涵盖平和质，阴虚质，阳虚质，气虚质，血瘀质，痰湿质，湿热质，气郁质，特禀质等及兼夹体质不少于 96种中医体质辨识，包含单一体质，兼夹体质等。
4.6 经络分析
人体十二经络异常情况分析，并提供异常前5条经络进行精确分析解读，并提供调理方案。
4.7调理方案
根据检测结果提供药食调理，穴位保健，膳食调养，运动保健，情志起居等调理方案。
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	数智推拿手法参数测定仪
	参照或相当于真康/贵东医学/尚佑医学
	高智能中医推拿、拔罐、针灸训练与考核系统，表面采用了最新人体仿真材料的虚拟肤质，手感光滑舒适，能完全模拟人体肌肤的弹性、韧性和柔软度、皮肤感真实，柔软有弹性，可触及肩胛骨、大椎、各腰椎的棘突等骨性标志。
1.应用范围:用于中医推拿、针灸教学及科研、中医技能训练。
2.配置:
2.1一个模拟人体背部的模型。
2.2一个工作站：CPU不低于Intel Core i5；内存≥8GB；硬盘≥256GB SSD；操作系统为正版Windows 10专业版64位；显示器≥22英寸液晶显示器。
2.3中医推拿（桌面显示）、针灸软件（内置软件）。
2.4医用烤漆台车1台，一键电源启动带蓝色灯光提示。
3.技术参数:外观尺寸:长90CM宽66CM高120CM左右。电源频率:50 HZ -60HZ。供给电压:AC200-240V。
4.功能描述:
4.1推拿手法练习
4.1.1数据采集功能:出样频率、操作者、手法类型、操作时间。
4.1.2资料编辑功能:资料选择、资料剪辑。
4.1.3以三维波形形式记录手法操作时的频率、力度、方向变换，波形光滑、振幅一致
4.1.4数据管理功能:资料增删、分类、结果打印等
4.1.5评分功能:可以对各类手法根据标准手法进行评分。
4.1.6记录功能:能实时记录按压次数(网络版配置)
4.1.7专家对比功能:能同时显示专家手法的曲线和实时操作手法曲线来进行对比练习，从而提高练习者的手法正确率。
4.1.8打印功能:能进行成绩打印(打印机需另配)。
4.1.9内有8种以上专家参考手法，可以进行对比学习。
4.1.10手法录入功能:可以随时录入新的手法并能自动保存
4.1.11模型内置有各穴位按键,练习推拿手法时同时也可以进行认穴训练,如推拿过程中准确按到了某个穴位，系统会语音播报该穴位名称(推拿穴位发布在模型的一侧，共有11个背部主要穴位)
4.2穴位针灸练习
4.2.1模型根据人体实际体形按比例制作，表面有人体背部(从颈部到臀部)的主要穴位，穴位位置正确，布局合理(62个穴位)
▲4.2.2采用语音提示,能按照针灸练习者对每个穴位的针刺进行播报穴位名称、穴位位置及针刺深度的播报，能使使用者对认穴、刺穴力度有更好的掌握。操作简单、准确率高。
4.3拔罐练习
可以在模型表面进行刮痧拔罐练习。
4.3.1可使用真实罐具进行拔罐操作，造成负压后，可明显看到皮肤高出表面，负压不够时，则不能吸附于皮肤表面。
在模型表面或罐口涂抹润滑剂后，可进行走罐、闪罐操作。
4.3.2可用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术等操作，满足中医适宜技术多项技能的操作练习。
4.3.3采用新型材料制成，可多次无损使用。
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	电动肌肉振动仪
	参照或相当于CTLNHA卡蒂尔/右福/HAOMENG/昊梦
	1.物理脉冲原理，仿人手按摩，利用肌肉共振原理对深部肌肉组织进行深度的击打与振动，在恢复生理曲度同时，利用机器设备发出的脉冲冲击力打开脊椎隙，使椎间突出点回缩，从而消除神经压迫。
2.工作模式：设备具备低频.高频.变频3种独立工作模式，通过机身按键一键切换，搭配对应彩色指示灯直观区分工作状态，操作逻辑简单直观。
2.1 模式显示灯
▲蓝色灯光：低频模式；
▲红色灯光：高频模式；
▲绿色灯光：变频模式；
2.2三种模式灯光独立显示，操作人员可快速识别当前运行模式。
▲压力感应安全指示灯（左侧指示灯）
▲枪头无受力、未贴合人体时，指示灯亮红色，设备锁定无法启动使用；
▲枪头贴合人体受力按压后，指示灯自动转为绿色，设备解锁，按住开关方可正常输出矫正力度；
▲自带压力感应安全锁止功能，避免空打误伤，提升操作安全性。
3.工作频率：50Hz-60Hz 可自由切换适配不同矫正部位
4.输入电压：宽幅电压AC110V-AC220V 
5.输出力度：最大输出力度800N，满足多部位脊柱矫正需求；
6.额定功率：整机额定功率 62W，动力输出稳定持久；
7.配套工作头：标配 4 款不同规格专用工作头，适配颈椎、胸椎、腰椎、四肢关节矫正操作；
8.力度档位：不少于 8 档力度分级调节，适配成人、老人、轻症不同耐受人群；
9.机身外观：银色金属质感机身，握持防滑设计
10.产品尺寸：主机尺寸 210mm×160mm，手持便携机身，操作灵活
11.仪器净重≤0.597KG，手持操作轻便，长时间使用不易疲劳
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	阴凉柜
	参照或相当于新飞/扬子/北极熊
	1.层架:自由调节5层
2.制冷方式:风冷
3.容量:1300L
4.冷藏模式:2°C~8°C
5.阴凉模式:8°C~20°C
6.玻璃层数:双层中空
7.当柜内温度超出设定温度范围，机器自动报警，安全可靠
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	分析天平
	参照或相当于赛多利斯/梅特勒/艾安得
	1.技术指标 
1.1量程：220g；
1.2可读性：0.1mg；
1.3典型重复性：≤±0.08mg；
1.4线性：≤±0.06mg；
1.5稳定时间：≤1.5S；
1.6灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：≤±1.5ppm/K；
2.功能指标
▲2.1 LED触摸屏1个，操作容易，读数方便；
2.2自动检测并通知校准结果是否超出正常范围，确保操作符合(SOP)要求；
▲2.3超级单体传感器，确保快速准确的称重；
2.4配备自测试“@start”功能，保证可靠性；
2.5采用了耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)外壳，化学耐受性强；
2.6采用特殊涂层的玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差；
▲2.7自动检测并图形显示打印机.PC等外设是否连接正常；
2.8 PC 直连功能，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中；
▲2.9只需点击屏幕图标，一键选择防震等级，轻松适应环境条件；
2.10内置 12 种应用程序：称量 | 填料、计数、称量百分比，混合 | 净重总重，组分 | 总重、动物称量，计算 | 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换等；
2.11可完全拆卸的防风罩便于清洁；
▲2.12 USB Type-C及RS232接口，可连接打印机.PC.第二显示器.扫描枪等外设；
2.13密码保护，防止意外更改天平设置；
2.14 ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号；
2.15称量室高度240mm，便于较大容器及样品的称量；
2.16下部吊钩称量；
3.配置清单：主机1台、防风罩1个、防尘罩1个、秤盘1个、电源适配器1个、操作说明书1份。
	台
	1

	18
	紫外-可见分光光度计
	参照或相当于北京普析/美普达/上海元析
	1.技术参数
1.1波长范围：190nm~1100nm
1.2光谱带宽：2.0nm
1.3杂散光：≤0.01%T（@220nm）
1.4波长准确度：±0.3nm
1.5波长重复性：≤0.1nm
1.6测光系统：双光束比例监测
1.7波长扫描速度：最快可达30000nm/min
1.8光度方式：透过率、吸光度、反射率，能量
1.9光度范围：-4.0Abs~4.0Abs
1.10光度准确度：±0.002Abs（0Abs~0.5Abs）.±0.004Abs（0.5Abs~1.0Abs）.±0.3%T（0~100%T）
1.11光度重复性：0.001Abs（0Abs~0.5Abs)、0.002Abs（0.5Abs~1.0Abs）≤0.1%T(0-100%T)；
1.12基线平直度：±0.0005Abs
1.13基线漂移：≤0.1％T(500nm, 预热1h测试1h)
1.14噪声：0%噪声：≤0.05%T
1.15软件：能够实现多模式同时显示，测量方式瞬间完成。
1.16主要测量功能：光度测量.光谱扫描.定量计算.时间扫描.三维图谱功能.DNA蛋白质测定。
1.17可选蠕动进样器.帕尔贴恒温池架，使仪器应用范围得到更大扩展。
1.18可升级连接原厂三维直角坐标式自动进样器，可配置流动比色池，最大可支持96个样品连续。（供货时必须提供同品牌自动进样器连接紫外主机的现场图片）
1.19生产厂家可有偿提供组织相关分析检测工作人员的考核工作，提供全国分析检测人员能力培训委员会（NTC)颁发的《分析检测人员技术能力证书》。生产厂家有NTC培训和考核资格证书。（供货时必须提供NTC证书考核证书厂家盖章的复印件）
2.零部件组成
2.1紫外可见分光光度计主机1台；
2.2自动五联样品池架（可放置0.5cm-10cm比色皿）1个；
2.3石英比色皿（10mm）3对；
2.4中文UVwin操作软件1套；
2.5一个工作站：CPU不低于Intel Core i5；内存≥8GB；硬盘≥256GB SSD；操作系统为正版Windows 10专业版64位；显示器≥22英寸液晶显示器。
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	三目偏光显微镜
	参照或相当于迈时迪/江南永新/麦克奥迪
	显微镜参数
▲1.三目同焦铰链式自带旋转式目镜头；
▲2.配有偏光装置，可进行单偏光、正交偏光观察；
▲3. 内向式滚珠内定位4孔转换器，4个金属全铜材质多层宽带镀膜技术1125BP消色差物镜，4X/0.1、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25(弹簧、油)；
▲4.配置USB接口电光源，可连接5V电源适配器或移动电源应对室外无交流电的情况，也可以装电池使用，随时随地进行教学实验；
5.采用了可升降阿贝聚光镜，柯勒照明，聚光调节范围大，图像衬度好；
6.光源采用高亮度连续可调LED灯，寿命长且维护方便，品质卓越； 
7.配备WF10平场目镜1对，焦距25mm，视场≥18mm，无色差无虚影；
8.带视度补偿功能，48-75mm可调瞳距，±5DP屈光调节；
9.石墨涂层表面，防腐、耐磨360°旋转圆载物台，直φ120mm，刻度格值1°，游标格值6'；
10.配置推拉式检偏器，可360°旋转式起偏器
11.N.A.1.25阿贝聚光镜组，精密齿轮齿条升降机构，带可变光圈；
12.粗微调同轴调焦，粗动松紧可调，带限位装置板，微动格值2μm；
13.1W高亮度LED柯勒照明系统，亮度可调，LED寿命≥50000小时；
14.机身自带电源收纳槽，方便收纳电源线。
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	纯水仪
	参照或相当于上海昕仪/江苏科美/深圳宏森
	适用于学校、企事业单位或科研单位原子吸收（AAS）、原子发射（AES）、离子色谱（IC）、质谱分析（MS）、等离子发射光谱（ICP）、色相/液相色谱分析（HPLC）、IVF、PCR、ICP-MS、动植物细胞培养、电化学界面研究、基因研究、试管婴儿等需要用到高品质的一级水。
主要技术指标
1.进水水源：0.1-0.4MPa，水温5-45℃，总溶解固体含量TDS<200ppm，总有机碳含量TOC<500ppb
2.产水量：20L/H 
3.取水速度：1.5-2L/min
4.产水指标：一机二用，主机上可取RO纯水及UP超纯水，
RO纯水水质:电导率≤电导率15μS/cm@25℃,
UP超纯水水质 电阻率18.2MΩ.cm@25℃ ，
出水水质达到实验室用水规格GB6682-2008一级水标准；
重重金属(mg/l)<0.01；细菌去除率＞99%；
内毒素0.001EU/ml； 
总有机碳（TOC）＜3ppb；
颗粒(＞0.22um/ml)<1
5.纯水箱：配3G ABS压力纯水桶1个
6.电源/功率：220V/50Hz  30-50W
产品功能特点
▲1.系统采用智能集成电路控制板，开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能；
▲2.设备采用定量耗材管理系统，可根据用户用水水质情况、耗材失效进行提示，及时告知客户设备运行情况；设备连续不间断制水时间过长具有保护程序，防止设备耗材更换不及时、操作时间过长导致设备配件提前老化；
3.设备具有进水/进膜压力、水质、运行状态在线监测，LCD液晶大屏实时在线显示，可直观设备一切状况；
▲4.设备采用加强型预处理（含：高分子PP纤维滤芯、KDF复合滤芯，ULU阻垢滤芯），注塑式一体化离子交换柱，操作方便，耗材更换简单；
▲5.UV紫外灯组件，有效杀菌，降低TOC，增强系统适用范围；
▲6.使用超滤膜UF组件，确保去除热源，并保证取水流速；
▲7.设备水质稳定、满足精密的细胞培养和IVF，TOC分析，定量分析，血液检测，毒性检测，缓冲溶液配置，气相色谱组织和细胞培养，蛋白分析和蛋白纯化, PCR，毛细管电泳，DNA研究,完全符合中国实验室用水规格GB6682-2000标准；
8.设备设计外观简单大气。更方便安装、使用、维护；
9.系统运行不发热,无噪音,低功率,性能参数可调,适用于不同水源；可根据用户需求设计安装纯水供应管路。
	台
	1
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	台式冷冻真空干燥机
	参照或相当于博登BD-10C/力辰/叶拓
	1.配置欧洲原装进口全封闭压缩机，单机混合环保制冷技术，独立板式换热器，大功率冷凝器，整套制冷系统运行稳定、震动小、燥音低、冷阱温度低并且真实。
2.自主研发PLC控制程序+5寸彩色触摸屏1个，实时显示并记录真空度、冷阱温度。
3.具有真空度自动检测功能，真空度值不达标停止真空泵运行。
4.具有真空泵使用时间累积功能，提醒及时更换真空泵油。
5.具有压缩机二次启动廷时保护及热过载保护装置；
6.配置防返油双级旋片真空泵，接头采用国际标准KF25快接卡箍。
7.冷阱腔体为大尺寸开口，内置冷凝不锈钢盘管。
技术指标
1.冷阱壁极限温度（空载）:≤-60℃ 
2.冷阱容积:6L 
3.最大捕冰量:4KG   
4.真空度（空载）:≤5Pa    
5.冷阱腔开口尺寸:内径 ∅228mm,深150mm   
6.物料盘Φ200mm共3层，总冻干面积0.1㎡
7.主机外形尺寸（长×宽×高）:520mm×480mm×460mm（不含干燥室）
8.电源要求:AC220V 50HZ    总功率:1100W   净重：55KG   
9.适用环境:环境温度≤26℃   
整机运行噪声:≤55dB
	台
	1
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	合香珠批量打磨抛光套装
	国产定制
	1.转速范围：0-1350
2.速度档位：高低双档
3.夹持范围：1-10mm
4.工作电压：21V
	套
	2
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	小型筒式多功能提取机
	参照或相当于汉兴/鼎信/跃瑞
	主要用于中药提取生产，是中药提取岗提取生产必不可少的设备，该设备能够实现回流提取.浸出提出.煎煮提取等多种操作。设备结构用法与生产设备结构基本一致，广泛用于高校.企业和科研院所的制剂研究.技能训练.考核及竞赛。
1.主要部件均采用 304 不锈钢制备，提取罐设计容积为≤3L，工作容积为≥2L。
2.罐体采用直电加热（非以导热油为加热介质，以方便设备比赛运输），有夹套，作为预留蒸汽加热使用，可经改动后能够进行冷却使用。
3.整机外形尺寸(长×宽×高）：≤420mm×280mm×760mm。
4.整机功率（最高）：1720W，不锈钢物料泵 120W；加热功率：最高即时功率1600W
5.具有加热控温功能，控温范围为室温～100℃。
6.挥发油分离采用双室型油水分离器
7.投料量：200-300g 中药材，具体按工艺要求
8.电源电压：220V
9.配制乙醇溶液专用超短支酒精计一套，酒精计数量3支/套，量程涵盖0~100，酒精计长度≤10cm，并配备专用测量杯，用于满足投料量样品的实验测试。
10.电控箱与主机一体化设计，采用非分体式结构结构设计（避免分体式结构所存在的电箱与主机间连接电缆所带来的操作不变和安全隐患）。
	台
	1
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	小型减压浓缩机
	参照或相当于汉兴/鼎信/跃瑞
	主要用于中药提取生产，是中药提取岗浓缩生产必不可少的设备，可用于提取液的浓缩生产.乙醇回收等操作。设备结构用法与生产设备结构基本一致，广泛用于高校.企业和科研院所的制剂研究.技能训练、考核及竞赛。
1.主要部件均采用 304 不锈钢制备，提取罐设计容积为≤2L，工作容积为≥1L。
2.罐体采用直电加热（非以导热油为加热介质，以方便设备比赛运输），有夹套，作为预留蒸汽加热使用，可经改动后能够进行冷却使用。
3.蒸发罐，罐体规格：外径≤180mm；内径≥160mm；高≤160mm。
4.整机外形尺寸(长×宽×高）：≤430mm×200mm× 600mm。
5.整机功率（最高)：1000W。；加热功率:最高即时功率 1000W。
6.电源电压： 220 V
7.配有浓缩专用超短支密度计一套，密度计数量3支/套，量程涵盖1.000~2.000，密度计长度≤12cm，并配备专用测量杯。
8.电控箱与主机一体化设计，采用非分体式结构结构设计（避免分体式结构所存在的电箱与主机间连接电缆所带来的操作不变和安全隐患）。
	台
	1
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	电磁炉
	参照或相当于美的/苏泊尔/九阳
	1. 等效：三级能效
2. 火力档位：9档
3. CCC强制认证：是
4. 认证型号：MC-E22B210
5. 额定功率：2200W
6. 电源线长：1M
7. 产品尺寸：长380mm*宽296mm*高53mm
8. 产品净重：2.8KG
9. 额定电压：220V
10. 功能：低温烹饪过热保护
11. 适用锅具：磁路专用锅
12. 操控方式：触控式
13. 加热方式：电磁加热
14. 控温方式：隐藏式控温
	台
	10
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	扫描枪
	参照或相当于新大陆/得力/科密
	1.采用核心解码芯片技术，能轻松识读纸质码、屏幕码、彩色码、弯曲码、大数据量条码、低对比度码等。
2.具备IP42防护等级，1.2米防跌落高度，各方位保障产品坚固耐用。
3.手动模式、感应模式、连续模式自由切换
4.可扫多达25种码制
5.提示音音量可调节大小
	台
	1
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	存储卡
	参照或相当于海康威视/宇视/华三
	1.写入速度：60MB/s
2.内存大小：128G
	个
	10
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	摄像头
	参照或相当于萤石/小米/飞利浦
	1.像素：1080P
2.镜头参数：F2.4 ，镜头光圈：85°可视角度
3.夜视距离：自动增强夜视，最远可达10米
4.检测：移动侦测，人脸人形侦测
5.对话功能：双向语音通话
	个
	10
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	摄像头支架
	参照或相当于HARDCUSTOMER/硬客/视明通/百胜风
	1.支持任意角度调整
2.加粗材质，不易倾倒
	台
	10
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	仓库货架
	国产定制
	1.采用精选优质加厚Q235冷轧钢，加粗加厚横梁立柱，稳固承重，经久耐用。
2.表面静电喷涂工艺，漆面光滑无毛刺。
3.卡扣设计，无需螺丝安装，层板高度可自由调节。
4.尺寸:长2000mm,宽700mm，五层，承重≧300KG
	个
	5
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	皮肤综合管理仪器
	参照或相当于瑞佳姿/伊丽绮/EZAN亿赞
	1.配备十组操作探头与七色PDT光疗灯、气泡笔、铲皮仪；
1.1魔法泡泡负责深层清洁；
1.2多款导入探头可分层导入营养，冷热修护，紧致抗皱；
1.3眼周专用探头淡化细纹；少女线、面部热提拉轮廓；
1.4注氧仪雾化补水；
1.5七色光谱覆盖美白、镇静、祛痘、修护等功效；
2.全探头搭配七色光，实现清洁、导入、抗衰、修护一站式皮肤管理；
3.产品质保期内提供系统免费升级服务；质保期满后，不再收取系统升级费及其他任何额外费用，用户可继续免费使用本产品。
	台
	8
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	无针水光仪
	参照或相当于凯美斯/部美/粉著
	1.触控屏操作，高端大气设计
2.功能效果:补水导入、紧致提升
3.探头数量:2个
4.产品质保期内提供系统免费升级服务；质保期满后，不再收取系统升级费及其他任何额外费用，用户可继续免费使用本产品。
	台
	8
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	身体管理综合仪器
	参照或相当于瑞佳姿/圣雅诗/世华星锐
	1.可一站式完成全身养护。CAP探头射频抗衰紧致，RES与80K 探头分层减脂、改善橘皮组织；筋膜三通、擀筋棒、经络刷疏通经络、排湿驱寒、舒缓肌肉酸痛。大小热感负压探头分别用于局部出痧。
大面积拔罐疏通；JMD放松筋膜、调理体态，腹包专为女性暖宫瘦腹、排汗调理。负极板保障操作安全，避免刺痛烫伤。整机兼顾塑形减脂、经络养护、暖宫驱寒，适用于全身多部位养护项目。
2.产品质保期内提供系统免费升级服务；质保期满后，不再收取系统升级费及其他任何额外费用，用户可继续免费使用本产品。
	台
	8
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	电热水器
	参照或相当于万家乐/海尔/海信
	1. 无电洗电热水器R9智能抑菌，抑菌率高达99.99%
2.镁棒终生免更换
3.3300W大功率，8倍增容大水量
4.出水自动断电+防电墙+地线漏电监测
5.超一级节能+ECO
6.WiFi远程调控+预约洗浴
7.储水量：80L
8.可设置温度范围30-75°C
9.防水等级IPX4
10.尺寸：Φ480×765 mm
	台
	1
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	便携式音箱
	参照或相当于山水牌/飞利浦/柏林之声
	1. 6.5寸音频
2.支持一键消原音和话筒优先功能
3.无线耳麦1个
	台
	12


	二、▲商务需求

	服务地点
	广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）东盟校区。

	付款方式
	本项目有预付款。合同签订后7个工作日内，经中标供应商申请，采购人支付30%预付款（验收合格后预付款转为采购人应付合同款），货物安装调试完毕并经采购人一次性验收合格后，成交供应商提交等额、合规的增值税发票，采购人在15个工作日内通过公对公银行转账方式付剩余70%货款。

	报价方式
	人民币报价包含但不限于产品、运输、装卸、安装、辅材、调试、保险、检测、税费、售后服务等全部费用

	质保期、售后服务要求

	1.质保期：整体质保期≥3年，自货物最终验收合格之日起正式计算。
2.严格执行国家产品“三包”政策，质保期内非人为损坏的质量问题，成交供应商无条件更换、退货（退换方式由采购人确定），承担检测、运输、人工等全部费用。
3.质保期内供应商拒不履行维保、退换货义务的，采购人可委托第三方处理，产生的所有费用由成交供应商全额承担，同时采购人有权追偿损失、解除合同。

	验收要求

	1.验收方式
本项目采用一次性验收方式。货物运抵指定交付地点并完成安装调试后，采购人在5个工作日内组织一次性验收，对货物的数量、规格型号、外观完整性、技术参参数及系统兼容性等进行全面核验。
2.验收依据与标准
验收以本采购需求所载明的技术参数、供货标准、系统兼容性要求及国家强制性标准或行业推荐性标准为依据，重点审查产品真伪、数量、规格型号、是否全新原装、参数指标达标性及系统兼容性。
3.验收结果与风险承担
验收合格的，采购人签署验收报告，货物正式交付。验收不合格的，供应商应在采购人要求的合理期限内免费整改并重新申请验收。供应商无正当理由拒绝到场配合验收的，构成严重违约，应向采购人支付合同总金额20%的违约金。在验收合格并正式移交采购人之前，全部货物的保管责任、毁损灭失风险及安全责任均由供应商独立承担。

	违约责任

	1.货物不符之违约责任
供应商须完全响应本采购需求中的实质性条款，所提供的货物质量、技术参数、规格标准及系统兼容性须与响应文件及合同约定100%匹配。若货物存在品牌、型号、规格、产地、材质、参数、兼容性等与约定不符的情形（包括但不限于“货不对板”），即构成根本违约。采购人有权单方解除合同，要求供应商在3个工作日内退还已付全部款项，并按合同总价款的20%向采购人支付违约金；违约金不足以弥补采购人实际损失（包括但不限于替代采购差价、停业损失、第三方索赔等）的，采购人有权继续追偿。
2.发票违约及税务合规责任
供应商须按照国家税收法律法规开具真实、合法、有效的发票。若供应商提供虚假、无效或不符合税务规定的发票，应在采购人通知之日起5个工作日内重新开具合规发票；逾期未重开或无法重开的，采购人有权暂停支付剩余款项。
3.权属、知识产权及履约保障责任
供应商须保证其对所交付货物享有完整的合法所有权，且不侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密或其他合法权益。
4.逾期交货违约责任
除不可抗力外，供应商未按合同约定时间交付货物的，每逾期一日，应按合同总金额的0.05%向采购人支付逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总金额的10%。
5.质量保证期内的责任
质保期内，货物出现质量问题或故障的，供应商应在收到采购人通知后48小时内响应并提供解决方案；若系重大质量缺陷（影响核心功能或系统安全），须在72小时内完成修复或更换。
6. 违约金适用规则及责任总和上限
本条约定的各项违约金可分别适用，合并计算。但若基于同一违约事实触发多项违约金条款的，以金额较高者为准，不重复计算。本条约定的各项赔偿性违约金总额（不含定金罚则、返还货款及第三方索赔）原则上不超过合同总金额的30%，但因供应商故意或重大过失导致的损失，不受此限。



